
ХИМИЧЕСКИЕ ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для тушения твердых сгораемых материалов, легковоспламеняю-щихся и горючих жидкостей на небольшой площади.

1 – корпус;

2 – кислотный стакан;

3 – горловина;

4 – рукоятка;

5 – крышка;

6 – прокладка;

7 – шток;



8 – пружина;

9 – клапан


***Приведение огнетушителя в действие***



1. Поднести огнетушитель к очагу пожара.



1. Рукоятку поднять и перекинуть до отказа.



1. Перевернуть огнетуши-тель вверх дном и встряхнуть.
2. Направить струю на очаг пожара.


При пользовании огнетушителем **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Переворачивать его и бить рукояткой или горловиной об пол (о землю);
2. Направлять струю на людей или животных;
3. Тушить электропроводку, электро-приборы и электрооборудование под напряжением.

**УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ**

Предназначены для тушения загораний на электроустановках, находящихся под напряжением не более 10 кВ, загораний в музеях и архивах.

1 – баллон с диокси-дом углерода;

2 – запорный вентель;


3 – раструб;

4 – ручка;

5 – сифонная трубка;

6 – кронштейн для крепления.

***Приведение огнетушителя в действие***

1. Сорвать пломбу, выдернуть чеку;
2. Направить раструб на огонь;
3. Нажать на рычаг.

При пользовании огнетушителем **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Держать огнетушитель головкой вниз или в горизонтальном положении;
2. Прикасаться оголенными частями тела к раструбу;
3. При тушении находящихся под напряжением электроустановок подводить раструб ближе 1 м к пламени.

**ПОРОШКОВЫЕ**

**ОГНЕТУШИТЕЛИ**

Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ).

1 – кнопка;

2 – чека;


3 – рычаг пистолета;

4 – пистолет

***Приведение огнетушителя в действие***




1. Выдернуть чеку






1. Нажать кнопку



1. Направить пистолет на пламя, нажать на рычаг пистолета



1. Пламя тушить с расстояния не более 5 метров



1. При тушении огнетушитель встряхивать



1. Огнетушитель держать вертикально

**ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ**

**В ЗДАНИЯХ**

предназначены для тушения пожаров в жилых, административных и производст-венных помещениях водой от внутреннего противопожарного водопровода.

***Приведение внутреннего пожарного крана в действие***



1. открыть дверцу шкаф-чика;
2. раскатать в направле-нии очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;
3. открыть вентиль поворотом маховичка против часовой стрелки и направить струю воды из ствола в очаг горения.

**Единая служба спасения**

**01**

**Защита населения**

**в чрезвычайных ситуациях**

правила пользования



**памятка**

**населению**

**г. Тула**